**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** | | | |
| 1 | ***Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ)*** *(в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | Кушетка BTL-1300, вариант исполнения: BTL-1300 3-секционная с 2 моторами с принадлежностями  Производитель: BTL Industries Limited, Великобритания  Регистрационное удостоверение: РК-МТ-5№021308 от 27.10.2020 до 27.10.2025 | | | |
| 2 | ***Наименование МТ, относящейся к средствам измерени***  *(с указанием модели, наименования производителя, страны)* | МТ не относится к средствам измерения | | | |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| Основные комплектующие | | | |
| 1 | Основной аппарат | Терапевтическая кушетка, 3 секции, с 2 моторами, электрическая регулировка высоты, электрическая регулировка средней секции, пневматическая регулировка головной секции  Главные характеристики:  3-секционная терапевтическая кушетка  Электрическая регулировка высоты  Электрическая регулировка средней секции  Пневматическая регулировка головной секции  Стандартная ширина: 70см  Функциональный дизайн, обеспечивающий безопасность и комфорт  Созданный специально для медицинского использования  Прочная конструкция  Превосходная устойчивость  Сильные моторы с тихим ходом  Широкий выбор высококачественных цветных покрытий: белый, ванильный, бежевый, ярко оранжевый, оранжевый, красный, бордовый, салатовый, бирюзовый, зеленый, свето-серый, серо-голубой, голубой, темно-синий, синий  Цвет рамки: серый  Легкое обслуживание  Возможность установки выдвижных роликов для легкого перемещения – опция, приобретается дополнительно  Возможность установки рамки для легкого регулирования высоты ногой с любой стороны кушетки – для удобства медперсонала - опция, приобретается дополнительно  Отверстие для лица  Технические параметры:  Длина 195 см  Стандартная ширина не менее 70 см  Наличие ручного управления  Электрическая регулировка высоты 50-88 см  Электрическая регулировка средней секции 0-22 см  Пневматическая регулировка головной секции +55°/-45°  Нагрузочная способность не более 170 кг  Вес кушетки не более 80 кг  Сеть питания 230 В/50 Гц  Комплектация включает:  кушетка, 3 секции, с 2 моторами, электрическая регулировка высоты, электрическая регулировка средней секции, пневматическая регулировка головной секции, пульт управления | 1 шт. |
| 2 | Отверстие для лица | Отверстие для лица | 1 шт. |
| 3 | Цвет | Цвет кушетки – необходимо выбрать | 1 шт. |
| 4 | **Требования к условиям эксплуатации** | Условия эксплуатации:  Температура -10°C до +55°C  Относительная влажность от 30% до 75%  Атмосферное давление 700 – 1060 ГПа  Положение горизонтальное  Использование постоянное | | | |