**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| 1 | ***Наименование медицинских изделий ТСО (далее – МИ)****(в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | Кушетка BTL-1300, вариант исполнения: BTL-1300 3-секционная с 2 моторами с принадлежностямиПроизводитель: BTL Industries Limited, ВеликобританияРегистрационное удостоверение: РК-МТ-5№021308 от 27.10.2020 до 27.10.2025 |
| 2 | ***Наименование МТ, относящейся к средствам измерени*** *(с указанием модели, наименования производителя, страны)* | МТ не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
| Основные комплектующие |
| 1 | Основной аппарат | Терапевтическая кушетка, 3 секции, с 2 моторами, электрическая регулировка высоты, электрическая регулировка средней секции, пневматическая регулировка головной секцииГлавные характеристики:3-секционная терапевтическая кушетка Электрическая регулировка высоты Электрическая регулировка средней секцииПневматическая регулировка головной секции Стандартная ширина: 70см Функциональный дизайн, обеспечивающий безопасность и комфорт Созданный специально для медицинского использования Прочная конструкция Превосходная устойчивость Сильные моторы с тихим ходом Широкий выбор высококачественных цветных покрытий: белый, ванильный, бежевый, ярко оранжевый, оранжевый, красный, бордовый, салатовый, бирюзовый, зеленый, свето-серый, серо-голубой, голубой, темно-синий, синий Цвет рамки: серый Легкое обслуживание Возможность установки выдвижных роликов для легкого перемещения – опция, приобретается дополнительноВозможность установки рамки для легкого регулирования высоты ногой с любой стороны кушетки – для удобства медперсонала - опция, приобретается дополнительноОтверстие для лица Технические параметры:Длина 195 смСтандартная ширина не менее 70 смНаличие ручного управленияЭлектрическая регулировка высоты 50-88 смЭлектрическая регулировка средней секции 0-22 смПневматическая регулировка головной секции +55°/-45°Нагрузочная способность не более 170 кгВес кушетки не более 80 кгСеть питания 230 В/50 ГцКомплектация включает:кушетка, 3 секции, с 2 моторами, электрическая регулировка высоты, электрическая регулировка средней секции, пневматическая регулировка головной секции, пульт управления | 1 шт. |
| 2 | Отверстие для лица | Отверстие для лица | 1 шт. |
| 3 | Цвет | Цвет кушетки – необходимо выбрать | 1 шт. |
| 4 | **Требования к условиям эксплуатации** | Условия эксплуатации:Температура -10°C до +55°CОтносительная влажность от 30% до 75%Атмосферное давление 700 – 1060 ГПаПоложение горизонтальноеИспользование постоянное |